공 사 신 청(승인) 서
공 사 성 격	자체□		타팀□		입주사□		승인 제 ( )호
공 사 명
공 사 위 치	건물명						층수			호실
공 사 기 간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
공 사 내 용
시 공 사	업체명							현장책임연락처
	주 소
	대표자		(인)
발 주 사	업체명							담당자연락처
	주 소
	특기사항		별도의 출입문 및 출입시스템을 설치하는 경우당사 안전관리팀에 상시 출입할 수 있는 키(1개)를 제공하여야합니다. (연락처:02-6000-1285)
	하자이행 보증보험		전용330m2(100평)이상의 원상복구공사 시행시 입주사는 공사업체로부터 하자이행보증보험증권을 받아야 하며, 공사업체는 공사완료후 하자이행보증보험증권의 사본을 공사관리부서에 준공계와 함께 제출해야 합니다. (2013.3.11부터 실행)
	대표자		내부인테리어(칸막이,고발열 전기기구 사용 등)로 인한 부분(지역) 냉/난방 효과가 감소 할 부분이 있는바 가능하면 낮은 칸막이나 절전형 기구를 사용하겠으며,부득이 설치해야 할 경우 냉/난방으로 인한 민원을 제가하기 않을 것을 확약하고 공사승인을 신청합니다. (인)
담당(의뢰)부서				e-mail					담당자		(서명)
상기 공사를 시행함에 있어 공사관리규정에 의한 제반 준수사항을 성실히 이행할 것이며 이를 위반할 시 공사중단 등의 제재조치를 감수 할 것을 확약하고 이에 공사신청서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 현장대리인(소장) : (서명) e - m a I l 주소: 연 락 처 :
구 분		승 인 서 류										접수확인
현장대리인계		공사수행 현장대리인계 제출										□
시 공 도 면		시공도면 5부 (A3)										□
		칸막이 신설시 소방설비 도면 첨부										□
시 방 서		일반 및 특기 시방 검토										□
공 정 표		공사 일정 및 공정 타당성 검토										□
작업자신고서		작업자 확인후 공사 출입증 반출										□
안전관리계획서		현장 안전관리 조직 및 활동계획 제출										□
공사관리준수사항		공사관리 준수사항 확약서 제출										□
용접/위험물신고서		용접/위험물 작업 신청서 제출										용접□ 위험물□
야간작업승인서		야간(휴일) 작업 승인서 제출										□
증명서 사본 제출		지명원 또는 사업자등록증, 공사업면허증(하도업체도 동일)										□
상기 공사신청에 대하여 제반공사 관리를 위한 공사관리규정에 적합하기에 공사를 시행하도록 승인합니다. 20 년 월 일 이노바스 소장 : (서명) (승인후 안전상황실에 사본 제출)

야간(휴일)공사 승인서

작 업 명
작업 위치				공사 승인번호 제 호
발 주 사	회사명:			대표자 (담당자)	(서명)
	연락처(H.P):
시 공 사				연 락 처
담당(의뢰)부서				담 당 자	(서명)
작업 기간	20 년 월 일( 시 분) ~ 20 년 월 일 ( 시 분)
작업 내용
화기, 위험물 사용여부		유	□	무	□
		용접작업 신고서 별도 승인
현장 소장	(서명)			연 락 처
작업자명단
특이사항

상기 야간(휴일) 작업신청에 대하여 제반공사 관리를 위한 공사관리규정에 적합하기에

작업을 시행하도록 승인합니다.

20    년      월      일

이노바스 소장:                        (서명)

(승인후 안전상황실에 사본 제출)

□ 용    접

□ 위 험 물

작 업 신 청 서

작 업 장 소

작업기간

작 업 업 체

대표자

현 장

책임자

안 전

관리자

작 업 인 원

명

작업내용

반 입 품 목

용 접 및 위험물                               지시 및 협의사항

용접기	산소용접	SET	위험물	페인트	ℓ
	전기용접	KW 대		신나	ℓ
관리자	정			기타 ( )	ℓ
	부

작업전 안전조치사항

용     접

위   험   물

1. 불연 재료로 인화가연 물질을 덮는다.

2. 소화기를 근접 배치한다.

3. 안전관리자를 상주시킨다.

4. 작업전 안전모, 완장, 출입증 등을

착용한다.

1. 화기접근은 엄금한다.

2. 환기장치를 한다.

3. 소화기를 근접 배치한다.

4. 안전관리자를 배치한다.

※기타 안전수칙은 (주)더블유티씨서울 공사관리 준수사항에 따른다.

유  의  사  항

1. 작업신청서는 3일전에 제출한다.

2. 용접 작업 시 일일 작업 통제를 받아야 한다.

3. 용접, 신나, 페인트 등(유성)작업은 (주)더블유티씨서울

공사관리 규정에 따라 안전수칙을 준수한다.

4. 신나, 페인트(유성)등 작업 시 당일사용량만 반입한다.

5. 공사 자재, 공구 반출입은 지정된 통로를 이용한다.

6. 작업장 내에서는 절대 금연한다.(흡연 시 지정장소 사용)

7. 작업장 내 화재발생시 구내전화 : 6000-0119

8. 용접작업 작업신청(승인)은 작업 전 안전조치를 한 후 현장       책임자(안전관리자)가 직접 방재과로 연락한다.

9. 작업신청 시간 : 07:00~09:00, 19:00~21:00

10. 기타 안전수칙 위반 시 작업 중지 등의 지시에 이의를

제기 못한다.

상기와 같이 작업을 실시코자 하오니 접수 바랍니다.

단, 작업 중 화재 등 안전사고가 발생하지 않도록 하겠으며 만약 사고가 발생하여 인명 및 재산상의

피해가 발생할 경우 일체의 손해 및 민‧형사상의 책임을 이의 없이 당 업체가 책임 보상하겠습니다.

업  체  명

현장 책임자                               (인)       T E L

방재센터 □ 6000-0119, 1275

현장대리인계

성         명 :

직         책 :

주민등록 번호 :

주         소 :

상기인을                                공사를 수행함에 있어

현장 대리인으로 선임계 제출합니다.

20   .      .      .

주    소 :

회 사 명 :

대표이사 :                  (인)

공  사  일  정  표

공사명 :                                           업체명 :

구 분	공 종	20 년 월																비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
구 분	공 종	20 년 월																비 고
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1

작  업  자  신  고  서

공 사 명
공사위치	동 명		층 수		호 실
공사기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
공사내용
시 공 사	업 체 명				연락처
	주 소
	현장소장				연락처
[작 업 자 명 단]
직 종	성 명	주민등록 앞번호		주 소 or 휴 대 폰			비 고
*기입란 부족시 별지사용 귀사의 공사 및 운영규정을 준수하며 상기와 같이 작업자 명단을 신고합니다. 20 년 월 일 현장소장 : (인)

공사관리 준수사항

1. 공통

가. 공사현장 입구 잘 보이는 장소에 공사승인서 및 공사안내문을 부착한다.

나. 작업자 출입증을 반드시 패용(상의 우측/공사완료후 반드시 반납)하고, 패용자만 출입한다.

다. 작업원은 안전장비(안전모, 안전화 등)를 착용하며, 안전관리자를 지정하여 현장안전에 만전을 기한다.

라. 소화기 (소화용수)는 15M 이내마다 비치(최소2개)하며 작업원들에게 소화용기구 사용법을 숙지시킨다.

마. 기존시설물 바닥 벽 보양조치(자재반출입동선/현장주변/오염 및 파손 가능성이 있는 카펫 등)

바. 공사자재, 폐기물 운반은 야간(22:00~06:00)에 시행하며 공사관련 감독관과 협의후 시행한다.

사. 작업장 내에서는 음주, 흡연, 소란행위, 화기사용, 취사행위 등을 금한다.

아. 공사 기간 중 현장 시선관리를 철저히 한다.

(비상 KEY를 안전상황실에 보관하며, 중요 장비나 공구는 별도관리 한다.)

자. 작업장 내 쓰레기는 회사명을 표시하여 당일 반출하며, 작업종료 후에는 깨끗이 정리정돈 한다.

차. 사람이 추락할 수 있는 장소 및 개구부 등에는 안전휀스 및 안전망을 설치한다.

카. 옥외공사는 작업장 주변을 안전휀스(안전띠)로 구획을 만들어 일반인의 접근 및 출입을 막는다.

타. 공사자재 중 석면건축자재는 절대 사용을 불가한다.

파. 시공사(발주사)는 공사완료 준공검수를 반드시 받아야 하며 미준공시 일체 사용 및 영업행위를 할 수 없다.

공사 및 미준공시까지 공사용 작업전원만을 사용해야 하며 준공확인후 전원투입함을 원칙으로 한다.

하. 공사를 시행함에 있어 설계도서 검토사항을 시공에 반영하고 무역센터 공사관리규정을 준수하고

공사완료시 인수/운영에 차질이 없어야 하며, 시설물 손상 및 인적 피해시 모든 책임을 감수할 것임을

서약하며 승인서사본을 수령한다.

2. 공사(기술)

가. 기존시설(건축, 기계, 전기, 가스, 소화시설, 자동제어 등)철거 및 변경공사는 감독관과 사전 협의한다.

나. 자재는 KS또는 동등 이상의 제품사용(계약서, 일반 및 특기시방서)

3. 가설 설치물(전기, 칸막이 등)

가. 가설전기 설치 시에는 전기 담당자와 협의, 승인을 득한 후 설치해야하며 안전조치를 취한다.

나. 자재는 KS 또는 동등 이상의 규격품을 사용하여야 한다.

다. 가설전선은 2m 이상 높이로 배선한다.

라. 작업등은 벽체나 천정 등에서 일정거리 이격해서 설치하며, 콘센트 과부하를 방지한다.

마. 작업종료 후에는 모든 전원을 차단하고 반드시 소등한다.

바. 가설 칸막이 설치 시에는 방음, 방진, 살수 *비산방지 등 안전과 환경을 감안하여 설치해야 한다.

칸막이 설치방법 및 칸막이 자재, 보양처리관계 등은 공사관련 감독관과 협의 후 시행한다.

4. 설비배관 철거/신설

가. 배관 퇴수 및 충수시 비상장비를 현장에 비치한다.(흡수기, 흡수포, 물받이 통 등)

나. 사무집기류, PC, 전산장비 등 사전 보양조치후 작업 진행한다.

다. 소화배관 퇴수, 충수시 사전 퇴수신청서 제출후 비상조치용 긴급밸브가 부착된 부속배관을

현장에 비치한 후 작업을 시행한다.

라. 분야별 관련 담당자  현장 확인 후 작업시행한다.

마. 시공사는 비상시 대비 각 설비별 중간밸브를 숙지해야 한다.

5. 용접

가. 용접작업인 경우에는 아래 항목 8.신고사항에 따른다.

나. 용접, 절단 등 불꽃이 튀는 작업장 주위에는 불연재로 보양한다.

다. 용접작업시 5M이내에는 가연성 위험물이 없어야 하며 불연재로 보양을 한 후 소화기를 근접배치한다.

라. 용접작업이 종료되면 반드시 방재센터(□6000-0119)에 종료되었음을 통보하여야 한다.

6. 휘발성용제

가. 라카 및 신너등 인화성용제는 건물내에서 사용을 금지하며 부득이 사용 시 안전조치 방법 등을

감독관의 승인을 득한 후 사용하며 아래 항목 8. 신고사항에 따른다.

나. 라카 및 신너 기타 인화성용제는 작업현장내에 보관 하여서는 안된다.

7. 소음 분진 진동 냄새나는 작업은 야간 (22:00~06:00)에 시행하며 공사관련 감독관과

협의 후 시공한다.

가. 전기톱은 포집기 및 톱틀에 먼지가 비산되지 않는 시설을 하고 작업 종료 후 톱밥은 마대에 담아 반출

시키며 반드시 진공청소기로 청소한다.

나. 용접, 카터기, 전동톱, 타카총, 본드, 프라이머, 페인트칠, 철거작업, 벽체신설, 철골작업 등 소음

분진 진동냄새 발생으로 입주사에 피해가 가는 공종의 작업은 사전 협의 후 진행한다.

냄새가 우려되는 작업은 충분한 환기대책을 세워 감독관의 승인을 득한 후 시행한다.

다. 도료 및 접착제는 반드시 친환경 제품을 사용하여야 한다.

8. 신고사항

가. 평일 일과중 작업(09:00~18:00), 작업현장이 수시로 변동되는 작업 등은

작업전 반드시 공사관리에 신고해야한다.(□6000-1226)

나. 용접작업 *휘발성용제(락카, 신너 등 도장)사용작업은 반드시 최소 1시간 전에

중앙관제 방재센터로 신고해야한다.(□6000-0119) *승인 전 작업 시 공사중단 조치

▣ 기타 특기사항

* 비상사태 발생시 6000-0119와 감독관에게 즉시 보고한다.

공사관리 매뉴얼 및 공사관리 준수사항을 숙지하고

공사관련 제반사항을 성실히 이행하며, 이를 위반할 시 공사중단등의

제재조치를(3회이상 위반시 센터내 공사금지) 감수할 것을 확약합니다.

20     년       월       일

시 공 사 :

현장 대리인(소장) :                         (서명)

안전관리 계획서

1. 기본방향

1) 무사고 달성.

2) 공사의 완공에 대비한 안전활동 강화.

3) 작업 전 안전교육 실시

4) 안전보호구 및 장구를 철저히 착용시킨다.

5) 작업 능률을 향상시킨다.

2. 시행방법

1) 안전에 필요한 사항을 협의하여 문제점 및 대책을 마련하고 상호 협조아래 작업을 시행한다.

2) 안전을 위주로 한 표준공법, 작업 순서 등을 연구하여 중요 공정에 대해서는 일관성 있는

작업순서 및 방법을 시행한다.

3) 작업자에게 작업순서를 교육시켜 작업범위를 알려준다.

4) 안전수칙 준수 여부를 확인하고 작업원 신체상의 이상여부를 확인한다.

5) 안전관리 책임자는 항상 작업원의 안전관리에 유의하고 작업상 안전에 최선을 다한다.

3. 현장 안전관리 활동계획

1) 안전교육

교 육 명	기 준	대 상	교육내역
안전관리자/담당교육	공사시작/주1회	전근로자
공사내용변경시	발생시	공종별
소방관련교육	공사시작/주1회	전근로자

2)일일 안전활동 (안전조회, 점검활동)

4. 안전관리 조직 및 직무

1) 안전관리 조직표

현장 대리인	성명:	연락처:
안전관리책임자	성명:	연락처:
WTC Seoul 의무실 : 6000-1119		1차 지정병원 : 강남병원

2) 직 무

① 안전관리 책임자

감독 및 현장 대리인과 협의하여 작업현장의 재해방지 업무에 필요한 사항을 계획조치하고

작업자의 안전관련 업무를 지휘, 감독하며 사고 발생 시 신속한 사고처리 및 현장에 상주한다.

② 현장 대리인

공사시공에 있어 공사계약서상의 임무를 성실히 수행하고 시공, 자재, 관리, 안전관리 등

현장업무를 총괄하며 현장에 상주한다.

20    년      월      일

현장대리인(소장) :                         (서명)

(공사승인서 우측에 부착)

공사연장 신청(승인)서
공 사 성 격	자체□	타팀□	입주사□	승인 제 ( )호
공 사 명
공 사 위 치	동 명		층 수		호 실
공 사 기 간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
공 사 내 용					공사금액
시 공 사	업체명				연락처
	주 소
	대표자	(인)
발 주 사	업체명				연락처
	주 소
	대표자	(인)
담당(의뢰)부서					담당자	(서명)
상기공사를 시행함에 있어 WTC Seoul의 공사관리 규정에 의한 제반 준수사항을 성실히 이행 할 것이며 이를 위반할시 공사중단등의 제재조치를 감수할 것을 확약하고 이에 공사연장 신청서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 현장대리인(소장) : (서명) 연 락 처 :
(공 사 연 장 사 유)
상기 공사신청에 대하여 제반공사 관리를 위한 공사관리규정에 적합하기에 공사를 시행하도록 승인합니다. 20 (년) 월 일 이노바스 소장 : (서명) (승인후 안전상황실에 사본 제출)

추가공사 신청(승인)서
공 사 성 격	자체□	타팀□	입주사□	승인 제 ( )호
공 사 명
공 사 위 치	동 명		층 수		호 실
공 사 기 간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
공 사 내 용					공사금액
시 공 사	업체명				연락처
	주 소
	대표자	(인)
발 주 사	업체명				연락처
	주 소
	대표자	(인)
담당(의뢰)부서					담당자	(서명)
상기공사를 시행함에 있어 WTC Seoul의 공사관리 규정에 의한 제반 준수사항을 성실히 이행 할 것이며 이를 위반할시 공사중단등의 제재조치를 감수할 것을 확약하고 이에 공사연장 신청서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 현장대리인(소장) : (서명) 연 락 처 :
(특기사항)
상기 공사신청에 대하여 제반공사 관리를 위한 공사관리규정에 적합하기에 공사를 시행하도록 승인합니다. 20 (년) 월 일 이노바스 소장 : (서명) (승인후 안전상황실에 사본 제출)

공 사 일 보
◎공사명: (승인 호)							◎공사위치:
◎공사기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일							◎시 공 사:
◎현장소장: (전화: )							◎작업일자: 월 일 요일
구 분		작 업 내 용					인원투입현황
							직원	전일누계	금일	총누계
금일작업진행사항	직원						직원
	직영						직영
							철거
	전기						전기
	설비						설비
	자동제어						자동제어
	금속						금속
	목공						목공
	도장						도장
	경량						경량
	수장						수장
합 계							계	-	-	-
명일작업예정사항	직원						자재반입현황
	직영						품 명		규 격	수 량
	철거
	전기
	설비
	자동제어
	금속
	목공
	도장
	경량
	수장
특기사항
공 정	전일누계공정 :			금일공정 :		누계공정 :
A4(210*298)

준 공 계
공 사 명						승인 제		호
공사위치	건물명			층 수		호 실
공사기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
시 공 사	업체명					담당자
	주 소					연락처(H.P)
	대표자	(인)
발 주 사	업체명					담장자
	주 소					연락처(H.P)
	대표자	(인)
담당(의뢰)부서						담당자
상기 공사를 아래와 같이 완료하여 준공계를 제출 합니다. 20 년 월 일 현장대리인(소장) : (서명)
준 공 확 인 항 목
공종구분	양호	보완	내 용				담당자
건축설비	□	□					(인)
전기설비	□	□					(인)
기계설비	□	□					(인)
소방설비	□	□					(인)
관제설비	□	□					(인)
통 신	□	□					(인)
안전관리팀에 출입KEY 인수‧인계 담당자(6000-1185) ※KEY,담당자 변경 시 연락요망			출입KEY,입주업체 담당자 연락처 (KEY는 비상 시-화재, 누수 등-사용) -임차인이 별도 출입문을 설치한 경우에 한함.				인수자: (인) 인계자: (인)
20 년 월 일 이노바스 소장 : (서명)