과업지시서 및 제작 시방서

건 명 : 코엑스 친환경부스용

인포 테이블 제작

2023. 12.

컨벤션마케팅팀

인포용 테이블 제작 과업지시서

본 과업지시서는 코엑스 친환경부스용 인포 테이블 제작구매에 있어서 (주)코엑스(이하 “수요자”라 한다)와 납품업체(이하 “공급자”라 한다) 간에 이행되어야 하는 세부내용을 규정함에 있다.

I. 일반사항

1. 과 업 명 : 코엑스 친환경부스용 인포 테이블 제작

2. 과업범위

가. 인포 테이블 설계 협의

나. 인포 테이블 샘플 제작

다. 샘플 확인 후 오더수량 납품 완료

라. 원활한 A/S지원

※ 제품 사양은 별첨된‘코엑스 친환경부스용 인포 테이블 제작

시방서’참조

※ 물품내역

품명	규격(mm)	수량(대)	비고
인포테이블	W1000 * D600 * H1050	100	- 오픈형 서랍 1 - 바닥 고중량 이동캐스터(4ea)

3. 납품장소 : 서울 강남구 삼성동 코엑스 회의실(2F)

4. 납품기한 : 계약일로부터 40일 이내

II. 세부사항

“수요자”와 “공급자”간에 물품납품 및 설치조건, 지원사항 등 무상보증기간 동안에 이행되어야 하는 세부내용을 규정한다.

1. 구매조건

가. “공급자”는 납품한 인포테이블에 대하여 “수요자”의 사용

목적에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 장비간의 상호연계성을 가지고 물품을 납품 하여야 한다.

나. “수요자”는 물품내역이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할

수 없다고 판단되면 교환을 요구할 수 있으며 “공급자”는 이에

응하여야 한다.

2. 납품물품의 특징

가. 인포테이블‘제작시방서’를 100% 만족시키고 주요 구성품,

부품 등을 포함한 물품은 내역서 이상의 최신 규격의 완제품을 공

급 하여야 한다.

나. 납품한 인포테이블의 자체결함 등으로 인한 사용 횟수가 월 3

회 이상 동일한 장애 발생 시 “공급자”는 동종의 신제품으로 교환 하여야

한다.

다. 설치 환경에 따라 선택할 수 있는 옵션이 제공되어야한다.

3. 구매물품납품

가.  인포테이블은 일괄 공급하여 “수요자”의 지정장소에 납품

하여야 하며, 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생하는 행정적, 기

술적 제반비용과 그 문제처리는 “공급자”가 부담한다.

나.  납품과정 중에 발생하는 장애, 결함 등은 전적으로 “공급자”의

책임 하에 최단 시간 내에 원상복구하고, 이로 인한 “수요자”의

손해 및 업무공백에 대하여 “공급자”는 모든 변상조치 및 불이

익을 감수 하여야 한다.

다.  물품이 본 시방서에 요구하는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판

단 되면 납품변경을 요구할 수 있으며 “공급자”는 이에 응해야

한다.

라.  검수 완료 후에라도 본 물품 납품에 있어 “공급자”의 책임으로

발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 “공급자”가

변상 조치하여야 한다.

4. 물품검수 및 시험운영

가. “공급자”는 인포 테이블을 납품 후 “수요자”가 지정한 장

소에서 각종 호환 기능시험을 실시하여 “수요자”가 요구한 사양

서 항목에 대하여 정상가동함을 입증하여야 한다.

나. 현장에서 발생되는 불합리한 문제점에 대하여 “공급자”는 정상

가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, “수요자”의 수정 및 보

완 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

다. “공급자”는 물품의 성능검사서 및 성능검사 후 검수 담당자의

승인을 득한 후 납품하여야 한다.

라. 검수에 필요한 장비는 “공급자”가 검수기간 동안 무상으로 제공

해야 한다.

5. 유지보수(A/S)

가.  구매 물품의 무상 유지보수 기간은 검수일로부터 1년으로 하며

“공급자”는 하자발생 시 빠른 시일 내에 장애 복구를 완료하여

정상 가동 되도록 하여야 한다.

나. “공급자”는 무상유지보수 기간 내 납품한 인포테이블의 사       소한 문제점이라도 발견될 시 성실한 기술지원에 대한 답변과 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

다. “공급자”는 최종납품완료 후 30일 이내에 제품에 하자가 발생

될 시에는 새 제품으로 교체를 하여야 한다.

6. 제출서류

가. “공급자”는 물품 납품에 앞서 계약 즉시 제반사항을 참작하여

납품계획 및 설치장소를 “수요자”와 함께 사전에 확인 하여야

한다.

나. “공급자”는 물품납품 시 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여

야 하며 “수요자”가 필요하다고 판단되는 산출물은 계약자에게

추가 또는 보완 제출을 요구할 수 있다.

(1) 납품 물품 명세서 1부

7. 기타사항

가.  본 구매 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을

규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여

운영 하는데 있어 문제가 발생하지 않도록 물품납품 전 서로 협의

하여 조정할 수 있도록 하여야 한다.

나. 규격의 누락 또는 기준 미달의 경우 계약해지의 사유가 될 수 있다.

다. “수요자”와 “공급자”간 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령

에 근거하여 당사자 쌍방이 협의하여 결정하며, 본 계약에 관한 소

송이 필요할 시에는 “수요자”의 소재지를 관할하는 법원으로 한

다.

라. 납품 시 물품은 작업 전 현장 개봉을 원칙으로 하고 새 제품이어야 한다.

마. 작업이 완료될 때까지 변동 상황에 대한 추가설비에 대한 비용은

“공급자”가 부담한다.

별첨1)

품명	친환경부스용 인포테이블
규격	W1000*D600*H1050	수량	100대		납기	계약일 부터 40일
제작사양	소재 - 내, 외부면: 목재(PB위 LPM마감) 2. 컬러: 화이트 3. 바퀴 : 바닥 고중량 이동캐스터 4EA (우레탄 무소음 바퀴/ 지름 4cm 이상) ※ 구체적인 사양 및 디자인은 협의 4. 하이 체어 2개 세팅 가능 높이 5. 오픈형 선반 필요/4번을 감안하여 높이 책정
제 작 디 자 인 (예 시)	※조명 및 INFORMATION로고 불포함

친환경부스 용 인포테이블 제작 시방서